# PINCEL CRISTAL - Mamparas de baño y puertas de cristal con bisagra o corredera
Fabricación y diseño de mamparas de baño y puertas de cristal con bisagra o corredera. Sujección sin perfiles y realizada mediante herrajes con vinilos de diseños personalizados.
Author: Rodax Software S.L.
Keywords: puertas de corredera, puertas corredera, puertas correderas, mamparas de cristal, tabiques de cristal, paneles de cristal, diseño de interiores, diseño de baños, baños, mobiliario, aseo, decoración, accesorios de baño, bañeras, platos de ducha, obras, reforma, interiorismo, herrajes, puertas de cristal, bisagras, vidreos, vidreo, corredera, correderas, paneles, cristal, puertas

# PINCEL CRISTAL

## Especialistas en puertas de cristal y mamparas

#### Más de 10 años de experiencia en la fabricación, diseño y montaje

### C/Sambara, nº 55 - 28027 Madrid
Metro Quintana (Línea 5)
Movil: 691 09 19 56 / 645 91 09 52
Fax: 91 326 22 89
jonassalvador@hotmail.com

Visite nuestra página www.reforma50metros.com
Descubra las ventajas del cristal en su hogar mediante puertas de bisagra o correderas, mamparas de baño, paneles o tabiques, ganando luminosidad y espacio en su casa

## Horario de atención al público

Teléfono. 9:30 a 20:30
Taller. 12:00 a 14:00 y 18:00 a 20:00
Viernes tarde y sabado cerrado
Concertar cita para visita a taller

## Puertas corredera de cristal

Nuestras puertas correderas de cristal son totalmente personalizables, sujeta al techo o sujeta a media altura.
Todo sin necesidad de obra y completamente a medida
Nuevo montaje 1>
Nuevo montaje 2>
Nuevo montaje 3>
Ejemplo de montaje 1>
Ejemplo de montaje 2>
Ejemplo de montaje 3>
Ejemplo de montaje 4>
Ejemplo de montaje 5>
Ejemplo de montaje 6>

NOVEDAD

Cerramiento modelo executive

NOVEDAD

Cerramiento de cocina de cristal
Nuevo montaje 2>

NOVEDAD

Pared divisoria de cristal
Nuevo montaje 1>

Puertas corredera de aluminio,
vidrio de seguridad vinilo a cuadros
Ejemplo de montaje 3>

NOVEDAD

Puerta de cristal color burdeos
Nuevo montaje 3>

Concept sistema aereo de acero,
fabricación en cualquier medida
Ejemplo de montaje 1>

Puertas de vidrio corredera
sujetas a la pared, media altura
Ejemplo de montaje 6>

Puertas corredera
terminación aluminio plata mate
Ejemplo de montaje 5>

Puerta corredera de cristal
sujeta a media altura
Ejemplo de montaje 4>

Puerta corredera de cristal 3

Puerta corredera de cristal 2

Puerta corredera de cristal 1

## Montajes profesionales para comercios

En nuestros montajes para comercios utilizamos sistema concept acero inox fabricación propia, permiten un mejor aprovechamiento del espacio dando sensación de mayor amplitud, además de aportar belleza y luminosidad a su comercio.
Ejemplo de montaje >

Clinica dental

Clinica dental

## Mamparas de cristal para baños

Nuestras mamparas de baño son de fabricación propia utilizando cristal Securit. No utilizamos perfiles y la sujección se realizan mediante herrajes, dando sensación de profundidad además de transparencia y claridad a su baño.
Nuevo montaje 4>
Nuevo montaje 5>
Nuevo montaje 6>
Ejemplo de montaje >

NOVEDAD

Sistema concept en vidrio y vinilo
Nuevo montaje 6>

NOVEDAD

Corredera dos direcciones
Nuevo montaje 5>

NOVEDAD

Baño cubo de cristal
Nuevo montaje 4>

Angular de ducha
con hoja abatible y 2 fijos

Frente de ducha
de 2 abatibles y 2 fijos

NOVEDAD

Mampara angular fijo con
puerta abatible

## Puertas de dos hojas abatibles y correderas, con cristal de diseño

Nuestras puertas son diseñadas para cada cliente.
Ejemplo de montaje >

Puertas de vidrio
con bisagras de acero inoxidable

Puertas de vidrio decorativas
sujetas mediante bisagras

NOVEDAD

Puerta doble corredera concept
adaptada a arco

## Tabiques, paneles o paredes de cristal

Los paneles, tabiques y puertas de cristal permiten adecuar el espacio a sus necesidades, y todo sin necesidad de obra, quedando funcional y moderno.
Ejemplo de montaje >

NOVEDAD

Corredera y fijo para baño
concept executive

Ducha de obra incorporada en
habitación con paneles de cristal

Tabique de vidrio para baño
en cristal templado

## Montajes sobre tabiques de obra

La diversidad de medidas y de situaciones hacen que la fabricación sea un proceso personalizado y adaptado a cada baño y con toma de medidas sobre el terreno.
Mampara de vidrio templado de 8mm (6mm si es puerta), bisagras abatibles para las hojas, permitiendo un mejor acceso a la ducha. Perfiles de goma coextrusionada para darle mayor estanqueidad, fácil limpieza y mantenimiento.

Mamparas sobre muretes de obra
adaptadas al hueco

Puerta abatible con
fijos laterales

NOVEDAD

Mamapara angular fijo
con puerta abatible

### Características principales

Galería de herrajes >

Sistema de montaje DAVINES en terminación aluminio plata mate